公司有3个网络可以选用

1. 默认使用DHCP分配的IP地址

自动翻墙，翻墙使用名单制，也就是在名单里的网站才可以翻墙

IP地址配置不需要自己关注

可访问Google，推荐使用<http://google.com/ncr>，这个不会跳转日本Google

在任何地方访问: <https://faqgfw.com> 都可以访问公司提供的谷歌搜索服务，翻墙还要靠自己

1. 使用自己设置的IP地址

不能翻墙，可以搭配VPN达到翻墙目的

IP： 192.168.1.20到192.168.1.99 自己配置，IP地址尽量在这个范围里

掩码: 255.255.255.1

网关: 192.168.1.1

DNS: 8.8.8.8/114.114.114.114

这个网络可以在路由器上设置端口映射。

设置映射后，外网可以访问你的电脑，一般的做调试，支付回调会用到

1. 使用VPN

VPN提供商: <https://ivpncup.me/>

VPN提供商2：https://www.vpn520.net/users/login.php

账户：totemtec

密码: 找我要

此VPN按流量计费，连上后所有网络连接都走VPN了，可同时连上5位

仅供查阅资料、下载文档、小软件、短视频

禁止用于大流量的应用，比如:迅雷、看电影、下载大的软件包等